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Настоятельно рекомендуем Вам прочитать данное руководство перед
началом эксплуатации отопительного прибора. Здесь Вы найдете перечень
правил и рекомендаций по пользованию, установке и уходу за ним.
Описание
Печь «Сибфишер» 15 л (36 л) — предназначена для обогрева помещений, временных укрытий. Рабочее время от 6 до 24 часов. Количество времени зависит от вида топлива и регулировки горения.
Интенсивность нагрева регулируется поддувалом, расположенным в нижней части печи. Конструкцией предусмотрен искрогаситель. Внешний выдвижной экран предназначен для дополнительной защиты и улучшения нагрева воздуха.
Меры безопасности
Установка. Печь должна стоять на прочном негорючем основании. Соблюдайте максимальные расстояния до возгораемых материалов.
После установки печи перед растопкой выдвиньте внешний экран и закрепите его барашками. Для транспортировки сложите экран к корпусу печи. Все действия по складыванию выполняйте только после полного остывания печи.
Обеспечьте правильный монтаж дымохода, приток свежего воздуха. Не используйте печь в закрытом пространстве без надлежащего отвода дымовых газов.
Дымоход. Должен быть индивидуальным. Высота трубы над крышей должна соответствовать не менее 400 мм.
Топливо. Используйте только рекомендованные топливные брикеты, уголь, дрова (сухие, длиной не больше глубины топки). Запрещено применять легковоспламеняющиеся жидкости, пластик и другие неподходящие материалы
Будьте внимательны! Боковые стороны и верхняя панель горячие при работе печи.
Эксплуатация
Не оставляйте печь без присмотра. Не используйте её при отсутствии тяги или неисправности дымохода.
Очистка. Очищайте дымоход и печь от сажи перед началом использования.
Подготовка к работе.
Проверьте комплектацию. Убедитесь, что все детали на месте.
Проверьте затяжку соединений. Перед первым использованием убедитесь в надёжности всех болтовых соединений.
Первая топка.
Проведите её в хорошо проветриваемом помещении или на улице. Из-за нагрева краски может появиться запах, который исчезнет через несколько часов и краска окрепнет
Как разжечь печь
1. Уложите твердое топливо до нижнего ряда дверцы. Сверху уложите мелкие дрова.
2. Производите розжиг через дверцу, оставив поддувало приоткрытым.
3. Когда дрова разгорятся, закройте дверцу. Через некоторое время отрегулируйте интенсивность горения поддувалом.
Техническое обслуживание
Удаление золы. Удаляйте золу только после полного остывания печи. Храните её в негорючей ёмкости. 
Важные предупреждения
Не используйте печь не по назначению.
Не вносите изменений в конструкцию.
Не допускайте к эксплуатации детей и лиц, не изучивших инструкцию.
Не прикасайтесь к нагретым поверхностям.
Рекомендации
Изучите инструкцию производителя. Это единственный способ узнать все особенности именно вашей модели.
При сомнениях или проблемах обратитесь к производителю.
Соблюдайте правила пожарной безопасности. Это критически важно для вашей безопасности и сохранности имущества.
В СЛУЧАЕ НЕСОБЛЮДЕНИЯ УКАЗАНИЙ, СОВЕТОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ, ПРИВЕДЕННЫХ В ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ БУДЕТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
Комплектация
· Печь с выдвижным экраном — 1 шт.
· Трубы Ø70 мм — 5 шт. (для печи 36 л: Ø90 мм — 4 шт.).
· Кочерга — 1 шт.
· Сумка — 1 шт.
·       Инструкция – 1 шт.
Гарантия — 12 месяцев
